ZAŁĄCZNIK NR 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Dostawa sprzętu ratowniczo-gaśniczego i środków ochrony indywidualnej
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilcza Wola (Przedsięwzięcie „BEZPIECZNY STRAŻAK”)
I. Postanowienia ogólne
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilcza Wola.
2. Miejsce dostawy: Siedziba OSP Wilcza Wola. Transport i rozładunek odbywają się na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. Wyposażenie i sprzęt mają być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, wolne od wad fizycznych i prawnych, pochodzące z legalnego kanału dystrybucji oraz gotowe do użytkowania zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
4. Okres gwarancji na dostarczone wyposażenie wynosi co najmniej 24 miesiące (lub według gwarancji producenta, jeśli jest dłuższa) od podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
5. Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 13.11.2026 r.
II. Zakres ilościowy dostawy
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Ilość

	1
	Kamera termowizyjna Flir K2
	1 szt.

	2
	Detektor prądu przemiennego AC VOLTER
	1 szt.

	3
	Parawan GT 020 1,6x1,6 napis STRAŻ
	1 szt.

	4
	Zabezpieczenie poduszki powietrznej AIRBAG
	1 szt.

	5
	Kominiarka strażacka niepalna
	10 szt.

	6
	Nosze płachtowe 
	1 szt.

	7
	Wąż tłoczny W-52-20
	2 szt.

	8
	Wąż tłoczny W-75-20
	1 szt.

	9
	Hełm CALISIA VULCAN NEO 
	3 szt. 


III. Wymagania techniczne i funkcjonalne przedmiotu zamówienia
1. Kamera termowizyjna Flir K2 (1 szt.)
Urządzenie dedykowane do działań ratowniczo-gaśniczych, zapewniające wysoką wytrzymałość mechaniczną oraz odporność na wysokie temperatury i upadki.
Wyposażona w technologię MSX® (uwyraźnianie obrazu termicznego o detale obrazu widzialnego).
Prosta, intuicyjna obsługa w rękawicach strażackich.
W zestawie: akumulator, ładowarka/stacja ładująca, pasek/smycz oraz kompletne wyposażenie fabryczne.
2. Detektor prądu przemiennego AC VOLTER (1 szt.)
Bezdotykowy detektor napięcia/prądu przemiennego przeznaczony do podnoszenia bezpieczeństwa ratowników podczas działań przy obiektach i instalacjach elektrycznych.
Sygnalizacja optyczna i akustyczna obecności napięcia.
Odporny na trudne warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne występujące w działaniach ratowniczych.
3. Parawan GT 020 (1,6 x 1,6 m) z napisem STRAŻ (1 szt.)
Parawan osłonowy/zasłaniający miejsce zdarzenia o wymiarach segmentów 1,6 m x 1,6 m.
Wykonany z materiału łatwego do czyszczenia, odpornego na warunki atmosferyczne i wodę.
Wymagany wyraźny, widoczny napis STRAŻ.
Szybki i stabilny system rozkładania, w komplecie z pokrowcem transportowym.
4. Zabezpieczenie poduszki powietrznej AIRBAG (1 szt.)
Zestaw/nakładka zabezpieczająca kierowcę (i/lub pasażera) przed niekontrolowanym wybuchem nielicencjonowanej/niewystrzelonej poduszki powietrznej podczas prowadzenia działań z zakresu ratownictwa technicznego.
Łatwy i szybki montaż na kierownicy pojazdu, regulowany system pasów mocujących.
Odporny na przetarcia i rozerwanie, w zestawie z walizką/torbą transportową.
5. Kominiarka strażacka niepalna (10 szt.)
Kominiarka trudnopalna / niepalna dedykowana do użytkowania z hełmem strażackim oraz maską aparatu ochrony układu oddechowego.
Wykonana z materiału zapewniającego wysoką ochronę termiczną (np. włókna aramidowe / Nomex / Lenzing FR lub równoważne).
Zgodność z właściwą normą dla kominiarek strażackich (PN-EN 13911 lub normą równoważną).
6. Nosze płachtowe (1 szt.)
Nosze miękkie/płachtowe przeznaczone do ewakuacji i przenoszenia poszkodowanych z trudno dostępnych miejsc.
Wykonane z wytrzymałego, zmywalnego materiału wzmocnionego taśmami nośnymi.
Wyposażone w solidne uchwyty transportowe dla ratowników oraz pasy stabilizujące poszkodowanego.
7. Wąż tłoczny pożarniczy W-52-20 (2 szt.)
Wąż tłoczny pożarniczy o średnicy nominalnej 52 mm i długości odcinka 20 m.
Zakuty w łączniki ciśnieniowe kompatybilne ze sprzętem stosowanym w jednostkach ochrony przeciwpożarowej w Polsce.
Wkładka wewnętrzna odporna na ścieranie i działanie mediów gaśniczych.
8. Wąż tłoczny pożarniczy W-75-20 (1 szt.)
Wąż tłoczny pożarniczy o średnicy nominalnej 75 mm i długości odcinka 20 m.
Zakuty w łączniki ciśnieniowe kompatybilne ze standardem stosowanym w ochronie przeciwpożarowej.
Odporny na ciśnienie robocze oraz warunki atmosferyczne i przetarcia.
9. Hełm strażacki CALISIA VULCAN NEO (3 szt.)
Hełm strażacki przeznaczony do działań w terenie niezurbanizowanym oraz przy pożarach w przestrzeniach zamkniętych.
Wyposażony w osłonę twarzy/okulary ochronne, osłonę karku (kołnierz) oraz uchwyty do montażu latarki/maski.
Wymagana zgodność z właściwymi normami (PN-EN 443 lub równoważną) oraz posiadanie aktualnego świadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB.
IV. Zasady równoważności i dokumentacja
1. Użyte nazwy handlowe, typy i znaki towarowe (np. Flir, Volter, Calisia Vulcan Neo) określają wymagany standard jakościowy i funkcjonalny przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o parametrach technicznych, użytkowych i jakościowych nie gorszych niż opisane.
2. Wykonawca dostarczy wraz ze sprzętem wymagane prawem instrukcje obsługi w języku polskim, karty gwarancyjne, deklaracje zgodności UE, oznakowania CE oraz (jeśli dotyczy) ważne świadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB dla środków ochrony indywidualnej i sprzętu ratowniczego.
V. Dostawa i odbiór
1. Dostawę należy wykonać jednorazowo, w terminie określonym w zaproszeniu i umowie, do
siedziby OSP Wilcza Wola, ul. Zmysłowska 14, 36-121 Wilcza Wola.
2. Wykonawca uzgodni termin dostawy z upoważnionym przedstawicielem OSP Wilcza Wola z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem; przekazanie zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-
odbiorczym.
3. W przypadku niezgodności ilościowej lub jakościowej Zamawiający może odmówić odbioru
wadliwej części dostawy i wyznaczyć termin jej wymiany lub uzupełnienia bez dodatkowych
kosztów.
